Илососная машина
на базе шасси Daewoo Novus
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	Параметр
	Значение

	Общая информация

	Тип транспортного средства
	Илососная машина

	Шасси
	Daewoo Novus

	Категория
	N3

	Экологически класс:
	Евро – 5

	Колесная формула
	6x4

	Весогабаритные параметры

	Длина, мм
	9900

	Ширина, мм
	2495

	Высота, мм
	3625

	Колесная база, мм
	3355 + 1350

	Дорожный просвет, мм
	250

	Технически допустимая максимальная масса шасси, кг
	29500

	Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на:
1 –ую ось, кг:
2 –ую ось, кг:
3 –ью ось, кг:
	

8100
11500
11500




	Двигатель

	Марка
	Doosan Infracore, DX12E

	Тип
	Четырехтактный, турбированный, с промежуточным охлаждением поступающего воздуха

	Количество и расположение цилиндров
	6 / рядное

	Рабочий объем, см3
	11051

	Мощность, л.с. (кВт) / об/мин
	439 (323) / 1900

	Крутящий момент, Нм / об/мин
	2108 / 1200

	Топливо
	Дизельное

	Топливная система
	Непосредственный впрыск топлива, Common Rail

	Рулевое управление

	Описание
	С гидроусилителем

	Управляемые колеса
	Передние, первой оси

	Подвеска

	Передняя
	зависимая, рессорная

	Задняя
	зависимая, рессорно - балансирная

	Тормозная система

	Привод
	Пневматический, двухконтурный

	Механизм
	Барабанного типа

	Шины

	Передние
	315/80R22.5

	Задние
	12R22.5

	Топливный бак

	Материал
	Сталь

	Объем, л
	300

	Надстройка

	Объем бака для воды, м3
	0,3

	Объем бака для шлама, м3
	10

	Материал бака для воды
	STS304

	Материал бака для шлама
	STS304

	Тип насоса высокого давления
	Плунжерный

	Производительность насоса высокого давления, л/мин
	23

	Создаваемое высоким насосом давление, бар
	250

	Производительность вакуумного насоса, м3/мин
	66

	Уровень создаваемого вакуума вакуумным насосом, %
	93
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