Комбинированная каналопромывочная машина
на базе шасси Daewoo Novus
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	Параметр
	Значение

	Общая информация

	Тип транспортного средства
	Комбинированная каналопромывочная машина

	Шасси
	Daewoo Novus

	Категория
	N3

	Экологически класс:
	Евро – 5

	Колесная формула
	6x4

	Весогабаритные параметры

	Длина, мм
	10450

	Ширина, мм
	2495

	Высота, мм
	3825

	Колесная база, мм
	3355 + 1350

	Дорожный просвет, мм
	250

	Технически допустимая максимальная масса шасси, кг
	29500

	Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на:
1 –ую ось, кг:
2 –ую ось, кг:
3 –ью ось, кг:
	

8100
11500
11500




	Двигатель

	Марка
	Doosan Infracore, DX12E

	Тип
	Четырехтактный, турбированный, с промежуточным охлаждением поступающего воздуха

	Количество и расположение цилиндров
	6 / рядное

	Рабочий объем, см3
	11051

	Мощность, л.с. (кВт) / об/мин
	439 (323) / 1900

	Крутящий момент, Нм / об/мин
	2108 / 1200

	Топливо
	Дизельное

	Топливная система
	Непосредственный впрыск топлива, Common Rail

	Рулевое управление

	Описание
	С гидроусилителем

	Управляемые колеса
	Передние, первой оси

	Подвеска

	Передняя
	зависимая, рессорная

	Задняя
	зависимая, рессорно - балансирная

	Тормозная система

	Привод
	Пневматический, двухконтурный

	Механизм
	Барабанного типа

	Шины

	Передние
	315/80R22.5

	Задние
	12R22.5

	Топливный бак

	Материал
	Сталь

	Объем, л
	300

	Надстройка

	Объем бака для воды, м3
	5

	Объем бака для шлама, м3
	9

	Материал бака для воды
	STS304

	Материал бака для шлама
	STS304

	Тип насоса высокого давления
	Поршневой

	Производительность насоса высокого давления, л/мин
	285

	Создаваемое высоким насосом давление, бар
	250

	Производительность вакуумного насоса, м3/мин
	99

	Уровень создаваемого вакуума вакуумным насосом, %
	93
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