Кран – манипулятор автомобильный
с КМУ HKTC HLC – 8016 на базе шасси Daewoo Novus
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	Параметр
	Значение

	Общая информация

	Тип транспортного средства
	Транспортное средство с бортовой платформой и кран – манипуляторной установкой

	Кран – манипуляторное устройство
	HKTC HLC – 8016

	Шасси
	Daewoo Novus

	Категория
	N3

	Экологически класс:
	Евро – 5

	Колесная формула
	4x2

	Весогабаритные параметры

	Длина, мм
	10290. . .10390

	Ширина, мм
	2550

	Высота, мм
	3806

	Колесная база, мм
	6150

	Дорожный просвет, мм
	265

	Технически допустимая максимальная масса шасси, кг
	18000

	Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на:
1 –ую ось, кг:
2 –ую ось, кг:
	

7100
11500




	Двигатель

	Марка
	Doosan Infracore, DL06K

	Тип
	Четырехтактный, турбированный, с промежуточным охлаждением поступающего воздуха

	Количество и расположение цилиндров
	6 / рядное

	Рабочий объем, см3
	5890

	Мощность, л.с. (кВт) / об/мин
	279 (205) / 2500

	Крутящий момент, Нм / об/мин
	981 / 1400

	Топливо
	Дизельное

	Топливная система
	Непосредственный впрыск топлива, Common Rail

	Рулевое управление

	Описание
	С гидроусилителем

	Управляемые колеса
	Передние, первой оси

	Подвеска

	Передняя
	зависимая, рессорная

	Задняя
	зависимая, пневматическая (пневмобаллоны) или зависимая, рессорная

	Тормозная система

	Привод
	Пневматический, двухконтурный

	Механизм
	Барабанного типа

	Шины

	Передние
	295/80R22.5

	Задние
	295/80R22.5

	Топливный бак

	Материал
	Сталь

	Объем, л
	200

	Кузов

	Длина, мм
	6500. . .6600

	Ширина, мм
	2550

	Высота, мм
	600

	Угол открывания бортов, град.
	180

	Материал бортов
	Алюминий

	Антикоррозионная обработка основания
	Горячее цинкование

	Антикоррозионная обработка каркаса
	Дробеструйная

	Кран -манипуляторная установка

	Высота подъема максимальная, м
	22,2

	Номинальная грузоподъемность на вылете,
кг / м
	8000 / 2,0

	Грузоподъемность, кг / м
	1 –ая стрела
	4225 / 4,7

	
	2 –ая стрела
	2275 / 7,7

	
	3 –ья стрела
	1425 / 10,7

	
	4 –ая стрела
	1075 / 13,7

	
	5 –ая стрела
	805 / 16,8

	
	6 –ая стрела
	630 / 19,8

	Рабочий радиус максимальный (вылет)
	19,8

	Грузовой момент максимальный, т*м
	18,5

	Угол наклона стрелы максимальный, град.
	80

	Количество секций
	6

	Производительность насоса, л/мин
	61

	Давление масла, бар
	210

	Объем масляного бака, л
	95

	Системы безопасности
	Кнопка аварийной остановки

	Оснащение
	Освещение

	
	Звуковой сигнал

	
	Указатель уровня гидравлического масла

	
	Счетчик моточасов

	
	Грузо – высотная характеристика

	
	Педаль акселератора

	
	Схематические указатели элементов управления

	Системы безопасности
	Защита от перегруза

	
	Ограничитель момента

	
	Защелка крюка

	
	Индикатор угла наклона стрелы

	
	Замок произвольного вращения стрелы в транспортном положении

	
	Креномер

	Пост управления аутригерами
	Нижний

	Пост управления стрелой
	Верхний, с сиденьем

	Оснащение панели управления верхнего поста
	Освещение

	
	Звуковой сигнал

	
	Обороты двигателя

	
	Кнопка аварийной остановки

	Ширина раскладки передних аутригеров, м
	5,5

	Ширина раскладки задних аутригеров, м
	4,5



Грузо – высотная характеристика КМУ HKTC HLC – 8016
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